{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["重点展项","面向国家重大需求8","展项征集表"],"not_rendered":{"images":10,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"重点展项","index":0,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","主题","板块","子版块","项目名称","项目简介(创新点，如技术、工艺等；应用；与以往同类产品的差别；)","展示需求","所属处室、中心","承担单位/申报单位","联系人及手机","联系人邮箱","活动参与情况","往届参与情况","备注"]
[1,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","新一代信息技术","5G端到端预商用设备","5G即将于2020年商用，值此之际，大唐移动面向政府主管部门领导、业界高层及大众展现大唐在5G技术、产品等方面成熟度和进展。另外，展会现场将展示远程教育、远程协作等丰富多彩的5G互动业务，体现5G商用能力及在5G垂直应用方面的成果。","面积50平米\n需电视三台\n展示设备：\n1、5G AAU：产品主体尺寸：854x486x167（长x宽x厚，不含底部出线）、重量：＜47kg（预估值）产品安装方式：抱杆安装\n2、5G基站：BBU尺寸：440*134*310（宽*高*深） 18Kg（预估）\n3、5G毫米波：长x宽x高 =  500 x 290 x 150 mm\n4、5G仪表：470*235*500\n互动业务：\n1、 远程教育：长x宽x高 = 6500 x 300 x 400 mm\n2、 远程协作：VR眼镜一套\n设备展示区需要灯光聚焦","信息中心","大唐移动通信设备有限公司","周禄江\n010-58833128\n13910326857","zhoulujiang@datangmobile.cn "]
[2,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","集成电路","需增加（设计类）","询问电装处",null,"电装处","中关村集成电路设计园"]
[3,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","医药健康","放疗移动医生，助力美好生活！","1、智能移动医生。通过个人手机端与移动医生app进行扫描连接，利用人工智能技术对用户进行问诊。简要流程：进入测评界面-开始测评-选择测试对象-询问年龄、性别等基本信息-输入具体症状或点击分类列表-询问症状持续时间、具体位置等细节，根据用户的选择出具诊断报告。其独特优势在于，不受地域限制，以上亿份临床数据为基础，内置的AI助手通过一系列提问和比对，为用户提供初步诊断，提出治疗建议。在互动中，让用户体验随时随地就诊的快速和便捷，增加用户对智能移动医生问诊的了解，感受科技创新为美好生活带来的便利和效果。\n2、快速肿瘤筛查。通过新型快速检测仪和试剂盒，让用户了解和体验快速肿瘤筛查技术，感受早筛早诊早治的科学性和便捷性。利用科普宣传周活动和宣传栏等方式，进行相关知识普及，提高群众肿瘤预防意识，倡导健康生活方式，强化肿瘤早诊断早治疗早康复理念，助力健康中国建设。\n3、人工智能驱动自动放射治疗。通过放疗科全景等比模型，展示肿瘤是如何通过人工智能技术进行精准放疗的过程。同时，配有专业的视频讲解及科普故事栏，向观众介绍人工智能放疗知识，让更多的人们了解肿瘤精准放疗知识、方法和流程，走出认识误区，在早筛早诊的基础上，使更多的患者得到更有效的治疗，进一步提高治愈率。\n4、肿瘤精准放疗诊治应用。通过图表，展示全国精准放疗机构应用分布，为广大群众提供就近诊治参考。截至2017年底，全域已与国内超过500家肿瘤医院签约，形成战略合作，覆盖全国放疗单位的 38%以上。依托“十三五”国家重点研发计划，与天津市肿瘤医院、重庆市肿瘤医院、四川省肿瘤医院、南方医院及长海医院共同建设五个临床试验基地，以此为基础打造“互联网+”人工智能的全流程肿瘤诊治系统。通过科普活动展示，让观众了解人工智能在肿瘤诊治方面的应用现状，体验人工智能的便捷，消除人们对肿瘤放疗的恐惧和偏见，以开放的心态理解和接受处于时代前沿的精准放疗技术，加速实现肿瘤诊治不出县，缓解看病难、看病贵问题，促进高端医学前沿技术更好地造福群众，特别是为偏远贫困地区群众提供优质、便捷和较低成本的肿瘤诊治服务。\n","移动医生站：2.0x1.0x2.0m2\n移动医生图文展板：1.0x1.0x2.0m2\n肿瘤快速筛查产品：1.5x1.5x1.0m2\n肿瘤预防小知识和原理讲解展板：1.0x0.5x2.0m2\n放疗勾靶工作站：0.5x0.5x1.0m2\n放疗设备及科室全景沙盘：1.0x1.0x0.5m2\n",null,"北京全域医疗技术有限公司","冯东18910260895","\n18910260895@163.com"]
[4,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","医药健康","医疗影像全息显示操作系统","“医疗影像全息显示操作系统”，是一套实时互动的全息成像系统，可以将CT/MRI扫描的病人数据还原为全息影像，只需要佩戴上3D眼镜，配合显示屏幕，可以在全息影像上模拟手术和规划设计，以及在全息影像上模拟VR教学解剖和3D多媒体教学。","两台3D显示器：显示区域 高 20.5”（52.07 cm）*，宽 11.5”（29.21 cm），长23.6”（59.94 cm）\n主机一台： 492（长） x 215（宽） x 449（高）mm\n需要长1.5m 宽65cm 桌子即可，用地面积1.5（平方米）\n","石景山科委","北京触幻科技有限公司","陈婷13811425607","chenting@beijinglab.com.cn"]
[5,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","智能装备","燕房线无人驾驶（全自动运行系统）互动体验设备","燕房线无人驾驶（全自动运行系统）互动体验设备是针对现在中国首条拥有自主知识产权的全自动运行系统燕房线进行科普展示的设备。其中包括2个展示屏幕，其中一个展示燕房线无人驾驶原理的3D动画。另一个可与观众互动，通过操作地铁线路的出库，运行，洗车，休眠等一系列控制过程，使观众学习了解无人驾驶的运作过程。","用地面积：3平米；需要无线网络；需要电源，需要电源，60cm高57cm宽57cm长底座，及一块显示屏","可持续中心\n张岚 13911012060","交控科技股份有限公司","夏巍巍15600128250","xiaweiwei@lingpiankeji.com"]
[6,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","节能环保","能源互联--核心技术与设备","能源路由器是能源互联网的核心设备,是开放式的能量载体，不仅能够实现变压功能，还提供了各种电能形式的标准化接口，对各端口的电压电流进行实时控制，实现能量管理、潮流调度等电网需求。通过对能源互联网概念及研制的能源路由器进行模拟演示，向大众普及能源结构优化、构建新型能源消费模式和智能生活方式的最新技术和理念。\n\n ",null,"双新处\n协作中心区域合作处","北京智中能源互联网研究院有限公司","陈晔13911730658","chenye@bjmac.gov.cn"]
[7,"科技成就梦想","无人驾驶","新能源智能汽车","iHCC高度智能概念车","展品为iHCC高度智能概念车实物，实现了智能化技术、网联化技术、新材料技术以及新能源技术的搭载，如自动驾驶功能、一体化大型液晶触控仪表、HMI人车智能交互等技术均在国内外处于领先水平。","展示方式：实物、互动\n展品尺寸规格：270*150*155（长宽高）\n用地面积：25平方米\n配电功率：220w\n一台高清大尺寸屏幕，支持裸眼3D，用于播放概念车设计开发、功能演示、自动驾驶测试的相关视频\n","双新处\n北京新能源汽车中心","北京汽车研究总院新技术研究院"]
[8,"科技成就梦想","无人驾驶","新能源智能汽车","“精灵”无人驾驶汽车","精灵”无人驾驶汽车采用基于双目视觉、毫米波雷达、超声波雷达、普通GPS/IMU和普通地图等低成本感知手段的自动驾驶规划和控制，通过具有GPU、FPGA和专用计算机视觉芯片的嵌入式高性能计算机，实现高低温可靠运行、防震和防尘。技术水平国内领跑。","展示方式:实物、互动\n展品尺寸规格：长x宽x高=380 x 170 x 190\n配电需求:3.52KW (220V, 16A)\n","双新处\n北京新能源汽车中心","驭势科技（北京）有限公司"]
[9,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","新能源智能汽车","亿华通自主氢燃料电池动力系统","电池",null,"双新处\n北京新能源汽车中心","北京亿华通科技股份有限公司"]
[10,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","新材料","碳化硅电力电子芯片的应用","第三代半导体材料具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件，通常又被称为宽禁带半导体材料（禁带宽度大于2.2ev）,也称为高温半导体材料。第三代半导体不仅是大大扩展了半导体材料的应用领域需要，而且将使半导体应用更加绿色、更加环保。国际上把碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体材料称之为第三代半导体材料。其在禁带宽度、击穿场强、电子饱和漂移速度、热导率等综合物理特性上具有更加突出的综合优势，特别在抗高电压、高温等方面性能尤为明显。\n本次展示产品为碳化硅全产业链产品，包括碳化硅（SiC）单晶片、碳化硅（SiC- SiC）同质外延片、氮化镓（SiC- GaN）基外延片等第三代半导体关键材料和碳化硅（SiC）SBD器件、碳化硅（SiC）MOSFET、碳化硅（SiC）功率模块、IGBT模块等第三代半导体功率器件及模块。目前，功率等级（600V-3300V）碳化硅肖特基二极管，已量产并应用于市场，产品性能达到国际一流水平，得到国内外大型企业用户的广泛认可。\n",null,"双新处\n北京新材料发展中心","泰科天润半导体科技（北京）有限公司","赵立东15210013611","Zhaolidong@buaa.edu"]
[11,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","人工智能","细胞机器人-CellRobot","互联网硬件，目前专注于推动创客教育，独创了以“创新力”为核心的机器人教育解决方案CellRobot EDU",null,"中关村智造大街","可以科技","张宇18811716403","zhangyu@tingyun.com"]
[12,"科技创新“加速度”","面向经济主战场","科技服务","中关村智造大街","以中关村大街为主体，全面展示科技服务",null,"中关村智造大街"]
[13,"科技创新独角兽",null,"人脸识别","旷视天眼系统","旷视城市天眼系统是旷视为构建安全便捷的未来城市生活而设计的人工智能技术应用，它包括旷视核心的人脸识别、视频结构化等创新智能技术。旷视天眼系统可通过旷视自研的智能摄像机实时检测并抓拍行人人脸，并能在后台快速比对抓拍人员身份数据；基于视频结构化技术，旷视的城市天眼系统还可实时分析行人年龄、性别、衣着特征、车辆特征等数据，为公安部分提供最为精准高效的办案消息。\n产品自落地以来已帮助全国26个省市的公安系统的实际作业能力取得变革性提升，共计抓获罪犯超过3000人。\n","550x750\n9平米\n电压220V\n功率4000W\n","北京市科技信息中心","北京旷视科技有限公司","魏文渊17600640081"]
[14,"科技创新独角兽",null,"人脸识别","基于高性能人脸识别技术","1人脸识别智能迎宾会议签到系统\n人脸识别智能迎宾会议签到系统是基于高性能人脸识别技术的集智能迎宾和会议签到功能的会务解决方案。该系统所使用的人脸识别算法是基于商汤科技自主研发的最先进的人工智能技术—超过千层的深度神经网络，结合商汤科技的强大硬件基础及海量数据学习训练的结果。\n2人脸布控实战系统\n人脸布控实战系统基于全流水线的深度学习算法，采用以GPU为核心的异构并行计算分布式架构，在千路级监控视频中实时检测、跟踪、识别人脸，并支持在数十亿级人脸抓拍库中进行轨迹还原、案件碰撞等实战应用，实现事前、事中和事后的人脸布控和信息挖掘。为海量视频监控系统赋予智能化引擎，为刑侦、治安等业务干警提供高科技的有效办案工具。\n3监控视频内容提取与分析系统\n传统城市视频监控系统主要通过建立“采集—传输—存储—查看”的视频信息管道，但难以在海量视频数据中自动提取视频内容及其延伸价值。作为视频智能大数据的基石，商汤科技推出的监控视频内容提取与分析系统可在通用监控场景中实现对行人、机动车、非机动车等感兴趣目标的检测、跟踪、属性分析，并使之能以智能化方式进行语义和图片级别的检索。这套系统以商汤科技的大规模深度学习引擎作为基础，通过从海量真实数据中学习各种物体及其属性的特征，能够适应角度、光照和姿态等各种条件的干扰，鲁棒性较人工构建特征有质的飞跃。该系统节省了城市视频监控的人力成本和视频存储成本，高效、低成本地保障了城市安全，可广泛应用于智能城市交通、公安、市政管理、商业智能等领域。\n4人体姿态识别技术\n人体姿态检测系统，通过检测人体关键点，屏幕上的2D剪纸形象会做出和体验者一样的动作，目前本产品可触发两种指定动作的动画特效：抱拳和万福礼。以往的展示是需要双目摄像头，带红外线摄像头、关节处佩戴传感器等手段才可以实现，我们的技术通过单目摄像头即可达到同样的效果，大大降低了动作捕捉设备的制造成本，该技术可精确地将关键点定位在10个像素以内，如手、肩、脚、腰等关键点位置。\n5增强现实特效引擎\nSenseAR特效引擎可准确检测面部动作，不同的手势，并实现AR特效美颜，支持磨皮，大眼瘦脸。打造出卖萌、搞笑，甚至穿越的效果，同时还支持美颜和背景更替，提供丰富的交互形式，大幅提升短视频拍摄和直播中的趣味性。",null,"电装处","商汤科技","张瑾18611993006"]
[15,"科技创新“惠民生”","百姓生活科技","百姓生活","枭龙科技AR智能眼镜","企业级Techlens T2 AR智能眼镜，是一款针对企业级用户研发的AR双目智能眼镜，采用双目OLED技术、三维注册与SLAM、眼动追踪、复合人机交互等先进技术，具有TOF手势交互、语音交互、头部姿态识别、SLAM（即时定位与地图构建）等功能，广泛应用于制造装配、仓储物流、机器维修、医疗护理、设计规划等领域；消费级运动AR智能眼镜，是一款针对运动领域研发的AR单目智能眼镜，采用了高通Snapdragon处理器，具有运动摄像与拍照，运动数据近眼显示，导航和蓝牙接打电话（骨传感）等功能，满足了骑行和跑步等运动类人群对解放双手和运动数据近眼显示的需求，成为国内第一款真正的消费级AR产品；军用级AR单兵头盔，是一款针对军用领域研发的AR智能单兵头盔，采用增强现实，全息光波导显示、复合人机交互和环境感知与三维注册等技术，将军事训练，作战指挥、军事维修等工作中的虚拟信息叠加到作战、训练场景、作战指挥或军事维修等真实的场景之中，以获得在真实的场景下无法呈现的信息、图像等，将为军事领域实现信息共享、数字化、一体化的现代信息化作战系统提供重要支持。\n2018CES上枭龙科技推出三款全新产品：Techlens S1 ，全息光波导显示模组，Xloong AI眼镜解决方案。Techlens S1 是一款分体式单目AR智能眼镜，具备极佳的佩戴舒适性，可广泛应用于安防、巡检、物流等多个领域，在安防领域应用，拥有身份识别、车牌识别、执法记录、远程指挥调度等多种应用，融合了现有执法记录仪和警务通等功能，有效提高安防工作效率，革新现有安防工作模式。采用的极简理念设计，仅30克的机身让佩戴更轻便自如。同时创造五个第一：首款4G全网通AR眼镜，首款双屏异显眼镜，首款双触控眼镜，首款支持座充工业级安防眼镜，首款无遮挡设计三维调节眼镜。全息光波导显示模组，实际视场角达40度，厚度仅为2mm。该模组显示效果极佳，相对于同类产品，镜片更薄，显示更为清晰。全息光波导显示模组具有体积小、视场角大、Eyebox大、出瞳距离大等优势，更重要的是，全息光波导镜片的加工工艺具备更好的可量产性，加工良率优于几何光波导镜片，批量量产后成本更低，具备大批量向消费市场推广的可能性。 \n","\n30*30*50\n15平米\n220v\n","石景山科委","北京枭龙科技有限公司","张威15210235266","zhangwei@xloong.com"]
[16,"科技创新“惠民生”","百姓生活科技","文化创意","储能式现代有轨电车（中车系列）","该电车为世界上首次将100%低地板技术与超级电容技术相结合的车辆，采用了超级电容作为牵引供电源，无需架设空中电缆，在每个车站设置地面充电装置，列车进站时，利用乘客上下车的时间，最高只需30秒完成充电。刹车制动时，将85%以上的动能转化为电能储存到超级电容再使用。目前已经获签广州、宁波、淮安三个城市的电车项目，共计43列。\n","1.2平米","北京工业设计促进中心",null,"王海鹏18610778118"]
[17,"科技创新“惠民生”","百姓生活科技","文化创意","0.6M便携卫星通信天线","0.6M便携卫星通信天线是一款手动便携天线，天线面可拆分，支架部分采取眼镜蛇形态，三根支架折叠后形成正负形关系，可折叠式收纳，镂空设计减轻了产品整体质量，便于携带。产品采用铝合金结合碳纤维材料加工而成，全部材料均可回收再利用，采用铸造成型节约了机加所造成的能源消耗。\n","1.5平米","北京工业设计促进中心",null,"王海鹏18610778118"]
[18,"科技创新“惠民生”","百姓生活科技","文化创意","利亚德","透视成像——船\n北京特色景点（故宫、十七孔桥）、建筑（鸟巢、央视）、剧照  要求景物进深大","四面体成像，2m*2m占地面积（见邱总手机照片）",null,"利亚德","罗密\n13811454958 "]
[19,"科技创新“惠民生”","科普展教品",null,"中国飞机系列航空科普教育计划","中国飞机系列科普教育计划是由凯普文化于2017年发起，面向中小学、面向社会大众的航空科普教育课程。通过开发有航空工业文化和中国飞机特点的展教具、校园课程和课外活动，以通俗易懂有趣的形式传播航空知识，动手制作原创航空科普模型，实践飞行；从小到大，由易到难，使得中国飞机和航空工业品牌拥有更大的社会影响力，弘扬中国梦、强军梦和航空梦；使得该项目成为学生素质教育和科技教育的有力支撑，达到培养学生科技意识、创新能力、艺术修养的目的。\n目前已形成初级、中级、高级三个级别的课程设置，实现了在北京市和平北路学校等学校的学年授课；实现了在北京科学嘉年华基层巡展、天桥艺术中心艺课堂、新东方百学汇青少年成长中心、承德2017航空科普进校园活动的展示和授课。\n","最新战机模型磁悬浮装置1~2款（长度约40cm）\n大合金仿真飞机模型（长度约2米）2个，不同类型小模型（长度约60cm）8~10个；\n7~10款飞机科普教具（长度约40cm）\n面积：18平方米\n电视两台",null,"凯普航越信息科技（北京）有限公司 ","兰健\n010-84380129\n15210483291","cape2008@126.com"]
[20,"科技创新“惠民生”","科普展教品",null,"火车沙盘模型互动展示、蒸汽机车动态演示、“复兴号”动车组模型、动车组模拟手工拼装课堂、高铁知识影片放映等","火车沙盘模型互动展示：通过沙盘模型遥控演示可以让人站在鸟的高度观赏各种火车运营，对学生了解火车模型、路轨等铁路运营知识有很大帮助。三层运转展示模型沙盘面积为4.8×2.4m，高度700mm，规格为G级和HO级并行，最高层是G级蒸汽机车(高架为300mm高)，中间的高架桥走的是HO级的和谐号动车组和电力机车，最底层为内燃机车。\nC3+ATO智能铁路模拟驾驶仿真台　C3+ATO智能铁路模拟驾驶仿真台是计算机仿真技术与列车动力学、列车控制理论、计算机图形图像、计算机多媒体技术等相结合的高科技产物，能够完全模拟动车组自动驾驶、列车牵引、制动等功能，可以为智能铁路列控系统研发系统研发提供完整的人机交互仿真测试环境。\n蒸汽机车动态演示：通过蒸汽机车的动态演示，将蒸汽机车的浓浓气体、模拟鸣笛以及铿锵动轮的动态运行予以真切再现，还原了蒸汽机车在飞奔中的真实情境，让孩子们感受蒸汽机车的力量美与机械美。\n“复兴号”动车组模型：“复兴号”动车组模型间能让孩子们近距离观察到中国最新动车组的内部结构和设备细节等内容。\n手工拼装课堂：让学生在老师的指导下，将铁道博物馆具有跨时代意义的四代机车模型进行手工拼装，制作出的火车与博物馆中的珍品机车一模一样。学生们在拼装机车各部位的零件时，认知机车，探究机车，了解其运动原理，体验机车，从而获得不一样的学习体会。\n高铁知识影片放映： 通过播放铁路专题片《快速发展的中国高速铁路》、动画片《高铁的前世与今生》、科教片《蒸汽机发展与历史》、记实片《高铁桥梁建设过程演示》、中央电视台专题片《对话——中国铁路》等视频，为学生们展现中国铁路现代化建设的最新成果和技术装备。\n","一、 展示实物： 火车沙盘模型互动展示（不建议）、C3+ATO智能铁路模拟驾驶仿真台、蒸汽机车动态演示、“复兴号”动车组模型、动车组模拟驾驶台（驾驶台更好的来一个项目）\n１、４８０*２５０*70\n２、４00*600*700\n３、100*40\n４、４00*３００*２５０\n",null,"中国铁道博物馆","姜冬青13611126352","zgtdbwg@163.com"]
[21,"科技创新“惠民生”","科普展教品",null,"果壳系列科普展示","参展项目将展示果壳网主要的线上科普产品，其中包括当前科普短视频第一品牌“果然知道”、科学文创产品“鲸奇物语”及果壳网为中学生量身打造的学习平台“果壳少年”。\n“果然知道”： 2017年 9月，在进行了长达半年的探索和测试后，果壳推出了短视频品牌“果然知道”。以“让知识更好看”为出发点，从自然、科技、生活常识等多个方向进行选题。上线后的4个月内，果然知道共推出了200多条短视频，在秒拍、企鹅号等主流视频平台上累积获得了超过4.5亿次的播放，平均每月1亿，单条视频的平均全网播放数为180万。\n科学文创产品“鲸奇物语”：果壳文创推出了鲸鱼系列科学笔记本，目前有“齿鲸”、“须鲸”两个系列，每个系列绘制了相应的10余种鲸鱼，不仅是一个笔记本，也是一本观鲸指南。配合鲸鱼笔记本，果壳拍摄了“鲸奇物语”系列短视频，向公众展示鲸鱼的故事。\n“果壳少年”：果壳网为中学生打造的 学习平台，引导青少年学生让学习充满快乐。内容涉及初中生物、地理、历史、化学、数学、英语等学科。\n","大屏幕、背景墙（总面积约尺寸可根据现场进行调整）\n鲸鱼笔记本\n6平米\n220V\n",null,"北京果壳互动科技传媒有限公司","武淑娇13370141051","Shujiao.wu@guokr.com"]
[22,"科技冬奥","虚拟现实",null,"诺亦腾多人VR/MR交互体验“科技冬奥”及人体运动动捕设备展示","通过自主研发的动作捕捉技术及VR/MR交互技术，结合北京2022科技冬奥为主题，通过现场产品展示，民众体验，专家作答的丰富形式展现科技手段助力冬奥的宣传与推广工作，用前沿科技手段展示北京冬奥场地全貌、场馆规划、运动项目、以及冰雪运动专业知识的科普，提升中国体育科技形象，推广运动科学理念，吸引民众关注北京冬奥的科技属性，助力实现三亿人参与冰雪项目的总目标。计划展台分为冬奥运动能力测试区，体育运动捕捉技术产品展示区，MR科普观影体验区，在本届科技周上进行全国数字媒体科技冬奥主题竞赛展开幕式，将邀请教育部、团中央、体育总局、市委、团市委、北体大等领导参加。","总展示面积200平米；其中冬奥VR体验系统区域计划占地100平米，冬奥运动能力测试展示区域计划占地40平米，体育动捕技术与宣传观影区计划占地60平米。展示形式包含以同时容纳至少16人的VR观影体验、对公众开放的现场演示与现场体验以及公众观影等。场地要求：展位数量：23个。配电需求：大于6KW，最好是独立电源空开。灯光需求：满足场地正常照明。环境需求：地面最好铺设地毯（防止摔倒、反光），无铁制品。需要顶棚遮挡，保持展区的相对封闭。网络需求：配备10M以上RJ45网线接口。布展需求：提前72小时布展，设备提前48小时进场安装、调试 。安全保障：展示期间消防、用电等安全监督与巡查，闭展后设备看管。其他需求：供现场宣传视频演示使用的LED拼接大屏以及LED电视等设备","社发处","诺亦腾","王浚懿18501054979"]

{"sheet":"面向国家重大需求8","index":1,"n_rows":9,"n_cols":18,"rows_kept":9,"hidden":true,"merged":[[2,15,4,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","主题","板块","项目名称","项目简介(创新点，如技术、工艺等；应用；与以往同类产品的差别；)","展示需求","所属处室、中心","承担单位/申报单位","联系人及手机","联系人邮箱","活动参与情况","往届参与情况","备注","展示内容","电视","展台","网络","电源"]
[1,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","时空大数据流式处理与认知计算关键技术研发与示范","突破城市交通时空大数据处理技术与认知关键技术，构建具有海量异构时空数据关联与融合、多尺度可伸缩流式处理计算和跨系统协同服务能力的城市综合交通运行监测应用平台。汇聚交通运输、公共安全、气象环境、应急救援等关系国计民生的核心行业所产生的时空大数据，实现居民出行需求特征和偏好发现、个性化出行信息推荐、重点区域迸发性需求预测及演化分析，为北京市区域交通运力的资源优化配置、异常群体发现和隐性规律挖掘提供支持。","展板","北京市科技信息中心","北京航空航天大学","王海泉 13810672152",{"$nulls":4},"1、城市综合交通运行监测应用平台（时空大数据），电脑主机演示系统及播放相关技术","1","1","无线","无特殊要求"]
[2,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","基于磁共振的微小型原子自旋陀螺仪关键技术","基于磁共振原理可以在小体积条件下实现惯性级性能的陀螺仪，在无卫星条件下的洞穴、水下导航等领域有着广阔的应用前景，其理论漂移可以与现在广泛使用的光学陀螺仪相当，但体积却原小于光学陀螺仪，具有很好的应用前景。本实验室研制的该类小型化陀螺仪精度在国内处于领先水平。","长宽高：4cm x 4cm x 6cm\n重量：0.1公斤","电装处","北京量子院（北航）","胡朝晖，13693193113",{"$nulls":4},"陀螺仪样机  长宽高：4cm x 4cm x 6cm\n重量：0.1公斤","无","1","无特殊要求","无特殊要求"]
[3,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","高精度原子自旋陀螺仪技术","原子自旋陀螺仪具有超高的惯性测量灵敏度，理论漂移是比现有最高精度的陀螺仪高4个数量级。我们研制的样机内含K-Rb-Ne原子源，在高温和极弱磁环境下，采用混合抽运技术使碱金属原子处于无自旋交换弛豫状态（SERF），从而实现超高灵敏的惯性测量。其具备两个自由度的角速率测量能力，本单位研制样机的零偏稳定性与国外同类产品的最高水平相当。未来将应用于运动载体的长时间、高精度导航。","长宽高：35cm x 33cm x 25cm\n重量：40公斤","电装处","北京量子院（北航）","胡朝晖，13693193113",{"$nulls":4},"陀螺仪样机 长宽高：35cm x 33cm x 25cm\n重量：40公斤","无",null,"无特殊要求","无特殊要求"]
[4,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","高精度原子磁强计","基于原子自旋效应的原子磁强计可以实现超高灵敏的磁场测量，其理论灵敏度比现有最高精度的磁强计高3个量级，在脑磁测量、物质极弱磁性分析、基础科学研究等领域有着广阔的应用前景。特别在脑科学领域，有望替代超导量子干涉仪成为新一代脑磁测量装置，为脑科学的研究提供有力的技术支撑。实验室所研制的高精度原子磁强计灵敏度已接近国外最高水平。","（1）长宽高：28cm x 14cm x 10cm\n重量：3公斤\n（2）长宽高：10cm x 3.2cm x 1.8cm\n重量：0.2公斤","电装处","北京量子院（北航）","胡朝晖，13693193113",{"$nulls":4},"高精度原子磁强计实物 \n（1）长宽高：28cm x 14cm x 10cm\n重量：3公斤\n（2）长宽高：10cm x 3.2cm x 1.8cm\n重量：0.2公斤","无",null,"无特殊要求","无特殊要求"]
[5,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","TaIrTe4的反演对称性破缺及面内各向异性研究","层状、非磁的三元材料TaIrTe4中被认为可能存在第二类外尔费米子：一种新奇的、不遵守洛伦兹不变性的载流子。然而，外尔费米子存在的先决条件是材料的中心反演对称性或者时间反演对称性之一必须破缺。TaIrTe4材料具有时间反演对称；在本工作之前，学界还没有找到TaIrTe4中心反演对称性破缺的直接和确切的证据。我们通过角度分辨偏振拉曼实验首次证明TaIrTe4材料不存在反演中心，满足第二类外尔半金属的先决条件。我们同时发现此材料具有很强的面内光学各向异性。利用此各向异性，我们给出快速无损测量TaIrTe4材料晶向的方法。此外，我们首次发现TaIrTe4具有很强的电各向异性，远远超出具有类似载流子浓度的材料，如金属银和铜（这些材料的电各向异性基本为零）。因此TaIrTe4可能会在基于电各向异性的新型集成电路互联策略中起到关键作用，对外尔费米子的研究是量子材料研究中的一个重要领域。该工作已被《先进材料》（Advanced Matierals，影响因子19.79）杂志接收。","海报展示","电装处","北京大学（北京量子院）","陈剑豪18310896086",{"$nulls":4},"1、外尔半金属材料\n可以考虑定做模型展示，其他的形式再想想。\n主要应用在量子计算、高速电子领域","无","1","无特殊要求","无特殊要求"]
[6,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","光通信波段量子光源及其应用","清华大学电子工程系研究团队采用光纤和硅光子器件中的自发四波混频发展量子光源技术。通过系统的研究工作形成了支持各种双光子量子态输出的光通信波段量子光源的完整解决方案，并应用于量子通信的科研。与目前普遍采用的基于晶体参量下转换的量子光源相比，我们发展的量子光源工作在光纤通信波段，与光通信和光网络技术兼容；双光子产生速率高；采用成熟的光纤通信器件实现，便于发展实用设备。目前与企业合作已完成了光纤量子光源多项技术的成果转化。","设备样机展示，展板","电装处","清华大学（北京量子院）","张巍，13910973084",{"$nulls":4},"1、光通信波段量子光源及其应用（量子通信重要部件），主要展示样机","无","1","无特殊要求","无特殊要求"]
[7,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","面向空天地一体化的超级基站设备及应用","随着信息技术进入人-机-物三元互联的IT3.0时代,未来移动通信网络面临的最大挑战将是系统容量和能耗的急剧增长,为应对这个难题,提出了全局、智能、虚拟化、以计算为核心的超级基站系统架构,突破了大规模资源虚拟化与动态复用、全局智能资源管控、通信节点协同计算等核心技术，支持超大容量通信、海量用户的集中式基带信号处理和协议处理，支持地面/卫星等各种无线通信标准的实现。在将信息资源使用效率提升1000倍的同时，将信息网络服务能力提升1000倍。目前，超级基站已应用于我国第一代自主研制的移动卫星通信地面系统中，广泛支撑智能家庭娱乐、智能网联驾驶等应用场景，是我国空天地一体化网络建设的核心设备。","电：220V/10A\n网：需要有网线\n显示屏：电视播放宣传片","电装处","北京中科晶上科技股份有限公司","方沁13426362543",{"$nulls":4},"1、面向空天地一体化的超级基站实物展示（基站里有两个机箱，机箱里有若干模块）基站0.7*0.7*2.0高（米）\n2、应用有一些小的终端和模块需在台子上展示","1","1","无特殊要求","220V 10A  2200kW"]
[8,"科技创新“加速度”","面向国家重大需求","探索拓扑超导的新方法：针尖点接触在非超导材料表面诱导出超导","用针尖在非超导的拓扑半金属表面点接触区域诱导出超导。同时超导的谱形显示为非常规超导，表现出拓扑超导的特征。因为材料本身就是拓扑的，是拓扑超导的可能性非常大。这就为探索拓扑超导提供了一种新方法。而拓扑超导是拓扑量子计算机的硬件基础。与以往国际上的研究相比：以往的研究主要靠超导近邻效应来实现拓扑超导。","海报","电装处","北京大学（北京量子院）","王健 15801452647",{"$nulls":4},"1、拓扑超导是拓扑量子计算机的硬件基础\n探索拓扑超导的新方法图文展示（没有视频和实物）","无","无","无特殊要求","无特殊要求"]

{"sheet":"展项征集表","index":2,"n_rows":3,"n_cols":13,"rows_kept":3,"merged":[[1,0,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["2022年北京科技周展项征集表"]
["序号","展项名称","展项简介及展示内容（创新点、应用情况等；不多于250字）","展示需求（尺寸、占地面积、用电、网络等）","展示形式（实物静态、实物互动、视频、展板等）","图片","处室","参展单位","联系人及手机","联系人邮箱","活动参与情况","往届参与情况","备注"]